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Доработка индикатора режима работы WV T64


Во всех моделях (кроме M) красный индикатор режима работы горит всегда:
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поэтому некоторым людям сложно сразу понять включена она или в дежурном режиме?

Причина в том, что этот красный значок в цифровом индикаторе постоянно подключен к питанию +3.3В:
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Даже в дежурном режиме работают все источники напряжения кроме питания ядра +1.16В.

Один из вариантов исправления — запитать его от разъёма USB:
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убрав с платы SMD-резистор 1 кОм (у 64D — самый крайний от микросхемы LED-драйвера):
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и припаяв новый на 2.2 кОм — к 6 ножке цифрового индикатора и к +5В USB1:
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И аналогично у моделей с LAN:
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Как видно, у модели 64M на 6 контакте как раз располагается + его двухцветного светодиода:
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и, соответственно, у 64M индикация работает нормально (однако нет цифрового индикатора).

Но теперь и у других моделей в дежурном режиме — красный значок отключается:
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