Ресивер так же поддерживает запись сразу двух каналов одновременно.Допустим вы смотрите канал Россия 1 и нажимаете кнопку RECORD ресивер начинает запись этого канала затем вы переходите на канал НТВ и нажимаете кнопку RECORD таким образом записываются уже два канала одновременно.Если вы хотите остановить запись то нужно нажать кнопку Stop(серый квадратик по середине) и ресивер спросит какую запись вы хотите остановить.
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Имейте ввиду что записывать телепрограммы можно только ели они идут с одной частоты.Нельзя смотреть каналы с Радиотелеком(частота 490 MHz)  и одновременно записывать каналы DVB/T2 идущие с частоты 594 MHz ресивер просто не дает этого сделать.
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